StartBurnControl OCX 1.0接口说明

1. 控件ID：

CDFA0CD4-381B-412D-B7BD-1DBFCD9021AA

二、方法:

1. LONG StartBurnControl(LPCTSTR strStartInfo)

功能:

启动刻录界面程序。

参数:

strStartInfo:可以为空。

返回值:

成功返回0 ; 失败返回 -1。

2. BSTR StrBase64(LPCTSTR strSrc)

功能:

base64编码一个字符串。

参数:

pszSrc : 需要base64编码的字符串。

返回值:

成功返回编码后的字符串 ; 失败返回空串。

1. 使用举例：
2. 附加说明

strStartInfo可以包含一个xml，格式如下：

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<burnControl>

<dstIP>BurnControl的ip地址</dstIP>

<dstPort>BurnControl的监听端口</dstPort>

<content>需要发送给BurnControl的刻录协议（详见刻录协议）</content>

</burnControl>

1. content节点的内容需要经过base64编码。
2. base64编码方法使用接口2。